\begin{circuit}0

%Capacitor
\nl \C1 {$C$} r
\- 1 r \P1

%resistor horizontal
\- 1 r
\nl \spring1 {$R$} r 

%Cierre del circuito
\atpin C1l 
\- 1 l \P5
\shift 0 -5 \P2
\htopin spring1r \P3

%inductancia vertical
\atpin P1
\nl \cc \L1 {$L$} . d
\vtopin P2 \P4

%Tension V1
\atpin P5 \shift -0.3 -1.2
\put{$+$}
\shift 0 -2 \put{$V_1$}
\atpin P2 \shift -0.3 0.4
\put{$-$}

%Tension V2
\atpin spring1r \shift -0.5 -1.2
\put{$+$}
\shift -0.5 -2 \put{$V_2$}
\atpin P3 \shift -0.5 0.4
\put{$-$}

% Corriente I1
\frompin P1 \shift 0 1.4  
\cc\nl \whatI1 {$I_1$} d l
\htopin P5

% Corriente I2
\frompin spring1l \shift 0.3 1.4
\cc\nl \whatI2 {$I_2$} d r
\htopin spring1r


% Corriente de malla
%\atpin P5 \shift 6 -3
%\put{$\xymatrix{ \ar@/^1pc/[dr]_{i(t)} & \\ & }$}

\end{circuit}
